Company: QW5e46r77890p o£™-

root@boslcp3:~# virsh dumpxml boslcp3g1
<domain type='kvm'>
  <name>boslcp3g1</name>
  <uuid>a06ed3eb-f6ba-4f92-a670-f1ab741164a4</uuid>
  <memory unit='KiB'>10485760</memory>
  <currentMemory unit='KiB'>10485760</currentMemory>
  <memoryBacking>
    <hugepages>
      <page size='2048' unit='KiB' nodeset='0'/>
    </hugepages>
  </memoryBacking>
  <vcpu placement='static' current='16'>32</vcpu>
  <resource>
    <partition>/machine</partition>
  </resource>
  <os>
    <type arch='ppc64le' machine='pseries-2.10'>hvm</type>
    <boot dev='hd'/>
    <boot dev='network'/>
    <bootmenu enable='yes'/>
  </os>
  <features>
    <acpi/>
    <apic/>
  </features>
  <cpu mode='host-model' check='partial'>
    <model fallback='forbid'>power9</model>
    <topology sockets='4' cores='8' threads='1'/>
    <numa>
      <cell id='0' cpus='0-7' memory='5242880' unit='KiB'/>
      <cell id='1' cpus='8-15' memory='5242880' unit='KiB'/>
    </numa>
  </cpu>
  <clock offset='utc'/>
  <on_poweroff>destroy</on_poweroff>
  <on_reboot>restart</on_reboot>
  <on_crash>coredump-restart</on_crash>
  <devices>
    <emulator>/usr/bin/qemu-system-ppc64</emulator>
    <disk type='block' device='disk'>
      <driver name='qemu' type='raw'/>
      <source dev='/dev/disk/by-id/dm-uuid-part1-mpath-3600507680183050d28000000000002a4'/>
      <target dev='vda' bus='virtio'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x05' function='0x0'/>
    </disk>
    <disk type='block' device='disk'>
      <driver name='qemu' type='raw'/>
      <source dev='/dev/disk/by-id/dm-uuid-part2-mpath-3600507680183050d28000000000002a4'/>
      <target dev='vdb' bus='virtio'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x06' function='0x0'/>
    </disk>
    <disk type='block' device='disk'>
      <driver name='qemu' type='raw'/>
      <source dev='/dev/disk/by-id/dm-uuid-part3-mpath-3600507680183050d28000000000002a4'/>
      <target dev='vdc' bus='virtio'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x07' function='0x0'/>
    </disk>
    <controller type='scsi' index='0' model='virtio-scsi'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x02' function='0x0'/>
    </controller>
    <controller type='usb' index='0' model='nec-xhci'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03' function='0x0'/>
    </controller>
    <controller type='pci' index='0' model='pci-root'>
      <model name='spapr-pci-host-bridge'/>
      <target index='0'/>
    </controller>
    <controller type='pci' index='1' model='pci-root'>
      <model name='spapr-pci-host-bridge'/>
      <target index='1'/>
    </controller>
    <interface type='direct'>
      <mac address='52:54:00:72:d2:69'/>
      <source dev='enP2p1s0f0' mode='bridge'/>
      <model type='virtio'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x01' function='0x0'/>
    </interface>
    <serial type='pty'>
      <target port='0'/>
      <address type='spapr-vio' reg='0x30000000'/>
    </serial>
    <console type='pty'>
      <target type='serial' port='0'/>
      <address type='spapr-vio' reg='0x30000000'/>
    </console>
    <memballoon model='virtio'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x04' function='0x0'/>
    </memballoon>
    <panic model='pseries'/>
  </devices>
</domain>

root@boslcp3:~# virsh dumpxml boslcp3g2
<domain type='kvm'>
  <name>boslcp3g2</name>
  <uuid>03c97223-4bcd-488f-b1f2-f94cfaa70b33</uuid>
  <memory unit='KiB'>12582912</memory>
  <currentMemory unit='KiB'>12582912</currentMemory>
  <vcpu placement='static' current='24'>32</vcpu>
  <resource>
    <partition>/machine</partition>
  </resource>
  <os>
    <type arch='ppc64le' machine='pseries-2.10'>hvm</type>
    <boot dev='hd'/>
    <boot dev='network'/>
    <bootmenu enable='yes'/>
  </os>
  <features>
    <acpi/>
    <apic/>
  </features>
  <cpu mode='host-model' check='partial'>
    <model fallback='forbid'>power9</model>
    <topology sockets='8' cores='4' threads='1'/>
  </cpu>
  <clock offset='utc'/>
  <on_poweroff>destroy</on_poweroff>
  <on_reboot>restart</on_reboot>
  <on_crash>coredump-restart</on_crash>
  <devices>
    <emulator>/usr/bin/qemu-system-ppc64</emulator>
    <disk type='file' device='disk'>
      <driver name='qemu' type='qcow2'/>
      <source file='/boslcp3g2_pool/boslcp3g2_root'/>
      <target dev='sda' bus='scsi'/>
      <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='0'/>
    </disk>
    <disk type='file' device='disk'>
      <driver name='qemu' type='qcow2'/>
      <source file='/boslcp3g2_pool/boslcp3g2_io1'/>
      <target dev='sdb' bus='scsi'/>
      <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='1'/>
    </disk>
    <disk type='file' device='disk'>
      <driver name='qemu' type='qcow2'/>
      <source file='/boslcp3g2_pool/boslcp3g2_io2'/>
      <target dev='sdc' bus='scsi'/>
      <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='2'/>
    </disk>
    <controller type='scsi' index='0' model='virtio-scsi'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x02' function='0x0'/>
    </controller>
    <controller type='usb' index='0' model='qemu-xhci'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03' function='0x0'/>
    </controller>
    <controller type='pci' index='0' model='pci-root'>
      <model name='spapr-pci-host-bridge'/>
      <target index='0'/>
    </controller>
    <controller type='pci' index='1' model='pci-root'>
      <model name='spapr-pci-host-bridge'/>
      <target index='1'/>
    </controller>
    <interface type='direct'>
      <mac address='52:54:00:60:b1:d9'/>
      <source dev='enP2p1s0f0' mode='bridge'/>
      <model type='virtio'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x01' function='0x0'/>
    </interface>
    <serial type='pty'>
      <target port='0'/>
      <address type='spapr-vio' reg='0x30000000'/>
    </serial>
    <console type='pty'>
      <target type='serial' port='0'/>
      <address type='spapr-vio' reg='0x30000000'/>
    </console>
    <memballoon model='virtio'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x04' function='0x0'/>
    </memballoon>
    <panic model='pseries'/>
  </devices>
  <seclabel type='dynamic' model='apparmor' relabel='yes'/>
</domain>

root@boslcp3:~# virsh dumpxml boslcp3g3
<domain type='kvm'>
  <name>boslcp3g3</name>
  <uuid>00feddf6-e1bc-4305-a442-e6d81618c972</uuid>
  <memory unit='KiB'>12582912</memory>
  <currentMemory unit='KiB'>12582912</currentMemory>
  <vcpu placement='static' current='24'>32</vcpu>
  <resource>
    <partition>/machine</partition>
  </resource>
  <os>
    <type arch='ppc64le' machine='pseries-2.10'>hvm</type>
    <boot dev='hd'/>
    <bootmenu enable='yes'/>
  </os>
  <features>
    <acpi/>
    <apic/>
  </features>
  <cpu mode='host-model' check='partial'>
    <model fallback='allow'>power9</model>
    <topology sockets='4' cores='8' threads='1'/>
  </cpu>
  <clock offset='utc'/>
  <on_poweroff>destroy</on_poweroff>
  <on_reboot>restart</on_reboot>
  <on_crash>coredump-restart</on_crash>
  <devices>
    <emulator>/usr/bin/qemu-system-ppc64</emulator>
    <disk type='file' device='cdrom'>
      <driver name='qemu' type='raw'/>
      <source file='/home/bionic-server-ppc64el.iso'/>
      <target dev='sda' bus='scsi'/>
      <readonly/>
      <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='0'/>
    </disk>
    <disk type='block' device='disk'>
      <driver name='qemu' type='raw'/>
      <source dev='/dev/disk/by-id/wwn-0x5000c5003a9a53d3'/>
      <target dev='vda' bus='virtio'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x05' function='0x0'/>
    </disk>
    <disk type='block' device='disk'>
      <driver name='qemu' type='raw'/>
      <source dev='/dev/disk/by-id/wwn-0x5000c500765676eb'/>
      <target dev='vdb' bus='virtio'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x06' function='0x0'/>
    </disk>
    <controller type='scsi' index='0' model='virtio-scsi'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x02' function='0x0'/>
    </controller>
    <controller type='usb' index='0' model='nec-xhci'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03' function='0x0'/>
    </controller>
    <controller type='pci' index='0' model='pci-root'>
      <model name='spapr-pci-host-bridge'/>
      <target index='0'/>
    </controller>
    <controller type='pci' index='1' model='pci-root'>
      <model name='spapr-pci-host-bridge'/>
      <target index='1'/>
    </controller>
    <interface type='direct'>
      <mac address='52:54:00:a8:c1:44'/>
      <source dev='enP2p1s0f0' mode='bridge'/>
      <model type='virtio'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x01' function='0x0'/>
    </interface>
    <serial type='pty'>
      <target port='0'/>
      <address type='spapr-vio' reg='0x30000000'/>
    </serial>
    <console type='pty'>
      <target type='serial' port='0'/>
      <address type='spapr-vio' reg='0x30000000'/>
    </console>
    <memballoon model='virtio'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x04' function='0x0'/>
    </memballoon>
    <panic model='pseries'/>
  </devices>
</domain>

root@boslcp3:~# virsh dumpxml boslcp3g4
<domain type='kvm'>
  <name>boslcp3g4</name>
  <uuid>5927dc69-6d34-4eed-866b-ae847adfe1ed</uuid>
  <memory unit='KiB'>12582912</memory>
  <currentMemory unit='KiB'>12582912</currentMemory>
  <vcpu placement='static' current='24'>32</vcpu>
  <resource>
    <partition>/machine</partition>
  </resource>
  <os>
    <type arch='ppc64le' machine='pseries-2.10'>hvm</type>
    <boot dev='hd'/>
    <bootmenu enable='yes'/>
  </os>
  <features>
    <acpi/>
    <apic/>
  </features>
  <cpu mode='host-model' check='partial'>
    <model fallback='allow'>power9</model>
    <topology sockets='4' cores='8' threads='1'/>
    <numa>
      <cell id='0' cpus='0-7' memory='6291456' unit='KiB'/>
      <cell id='1' cpus='8-15' memory='6291456' unit='KiB'/>
    </numa>
  </cpu>
  <clock offset='utc'/>
  <on_poweroff>destroy</on_poweroff>
  <on_reboot>restart</on_reboot>
  <on_crash>coredump-restart</on_crash>
  <devices>
    <emulator>/usr/bin/qemu-system-ppc64</emulator>
    <disk type='file' device='cdrom'>
      <driver name='qemu' type='raw'/>
      <source file='/home/bionic-server-ppc64el.iso'/>
      <target dev='sdd' bus='scsi'/>
      <readonly/>
      <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='3'/>
    </disk>
    <disk type='block' device='disk'>
      <driver name='qemu' type='raw'/>
      <source dev='/dev/disk/by-id/dm-uuid-part1-mpath-35000c5007655f16f'/>
      <target dev='sda' bus='virtio'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x05' function='0x0'/>
    </disk>
    <disk type='block' device='disk'>
      <driver name='qemu' type='raw'/>
      <source dev='/dev/disk/by-id/dm-uuid-part2-mpath-35000c5007655f16f'/>
      <target dev='sdb' bus='virtio'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x06' function='0x0'/>
    </disk>
    <disk type='block' device='disk'>
      <driver name='qemu' type='raw'/>
      <source dev='/dev/disk/by-id/dm-uuid-part3-mpath-35000c5007655f16f'/>
      <target dev='sdc' bus='virtio'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x07' function='0x0'/>
    </disk>
    <controller type='scsi' index='0' model='virtio-scsi'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x02' function='0x0'/>
    </controller>
    <controller type='usb' index='0' model='nec-xhci'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03' function='0x0'/>
    </controller>
    <controller type='pci' index='0' model='pci-root'>
      <model name='spapr-pci-host-bridge'/>
      <target index='0'/>
    </controller>
    <controller type='pci' index='1' model='pci-root'>
      <model name='spapr-pci-host-bridge'/>
      <target index='1'/>
    </controller>
    <interface type='direct'>
      <mac address='52:54:00:99:e3:a5'/>
      <source dev='enP2p1s0f0' mode='bridge'/>
      <model type='virtio'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x01' function='0x0'/>
    </interface>
    <serial type='pty'>
      <target port='0'/>
      <address type='spapr-vio' reg='0x30000000'/>
    </serial>
    <console type='pty'>
      <target type='serial' port='0'/>
      <address type='spapr-vio' reg='0x30000000'/>
    </console>
    <memballoon model='virtio'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x04' function='0x0'/>
    </memballoon>
    <panic model='pseries'/>
  </devices>
</domain>

root@boslcp3:~# virsh dumpxml boslcp3g5
<domain type='kvm'>
  <name>boslcp3g5</name>
  <uuid>f56e7a9f-1482-478e-af7d-39574a51212d</uuid>
  <memory unit='KiB'>10485760</memory>
  <currentMemory unit='KiB'>10485760</currentMemory>
  <memoryBacking>
    <hugepages>
      <page size='2048' unit='KiB' nodeset='0'/>
    </hugepages>
  </memoryBacking>
  <vcpu placement='static' current='16'>32</vcpu>
  <resource>
    <partition>/machine</partition>
  </resource>
  <os>
    <type arch='ppc64le' machine='pseries-2.10'>hvm</type>
    <boot dev='hd'/>
    <boot dev='network'/>
    <bootmenu enable='yes'/>
  </os>
  <features>
    <acpi/>
    <apic/>
  </features>
  <cpu mode='host-model' check='partial'>
    <model fallback='forbid'>power9</model>
    <topology sockets='8' cores='4' threads='1'/>
  </cpu>
  <clock offset='utc'/>
  <on_poweroff>destroy</on_poweroff>
  <on_reboot>restart</on_reboot>
  <on_crash>coredump-restart</on_crash>
  <devices>
    <emulator>/usr/bin/qemu-system-ppc64</emulator>
    <disk type='file' device='disk'>
      <driver name='qemu' type='qcow2'/>
      <source file='/boslcp3g5_pool/boslcp3g5_root'/>
      <target dev='sda' bus='scsi'/>
      <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='0'/>
    </disk>
    <disk type='file' device='disk'>
      <driver name='qemu' type='qcow2'/>
      <source file='/boslcp3g5_pool/boslcp3g5_io1'/>
      <target dev='sdb' bus='scsi'/>
      <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='1'/>
    </disk>
    <disk type='file' device='disk'>
      <driver name='qemu' type='qcow2'/>
      <source file='/boslcp3g5_pool/boslcp3g5_io2'/>
      <target dev='sdc' bus='scsi'/>
      <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='2'/>
    </disk>
    <controller type='scsi' index='0' model='virtio-scsi'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x02' function='0x0'/>
    </controller>
    <controller type='usb' index='0' model='qemu-xhci'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03' function='0x0'/>
    </controller>
    <controller type='pci' index='0' model='pci-root'>
      <model name='spapr-pci-host-bridge'/>
      <target index='0'/>
    </controller>
    <controller type='pci' index='1' model='pci-root'>
      <model name='spapr-pci-host-bridge'/>
      <target index='1'/>
    </controller>
    <interface type='direct'>
      <mac address='52:54:00:94:46:0d'/>
      <source dev='enP2p1s0f0' mode='bridge'/>
      <model type='virtio'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x01' function='0x0'/>
    </interface>
    <serial type='pty'>
      <target port='0'/>
      <address type='spapr-vio' reg='0x30000000'/>
    </serial>
    <console type='pty'>
      <target type='serial' port='0'/>
      <address type='spapr-vio' reg='0x30000000'/>
    </console>
    <memballoon model='virtio'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x04' function='0x0'/>
    </memballoon>
    <panic model='pseries'/>
  </devices>
</domain>

root@boslcp3:~#